**仪征市中医院**

**口腔科设备采购项目**

**招标文件**

**项目编号：1214-244101022HWD**

**江苏舜天高科有限责任公司**

**二○二四年一月**

目 录

[第一部分：招标公告 3](#_Toc142581407)

[第二部分：投标人须知 6](#_Toc142581408)

[一、总则 6](#_Toc142581409)

[二、招标文件构成 6](#_Toc142581410)

[三、投标文件的编制 7](#_Toc142581411)

[四、投标文件的递交 9](#_Toc142581412)

[五、开标与评标 10](#_Toc142581413)

[六、授予合同 12](#_Toc142581414)

[七、重新招标和不再招标 13](#_Toc142581415)

[八、纪律和监督 13](#_Toc142581416)

[九、异议处理 14](#_Toc142581417)

[第三部分：招标需求 16](#_Toc142581418)

[一、 服务内容 16](#_Toc142581419)

[二、 商务要求 18](#_Toc142581420)

[第四部分：合同条款 19](#_Toc142581421)

[第五部分：评标办法 21](#_Toc142581422)

[一、资格审查标准 21](#_Toc142581423)

[二、符合性审查标准 22](#_Toc142581424)

[三、综合评分标准 22](#_Toc142581425)

[四、评审程序 24](#_Toc142581426)

[第六部分：投标文件组成 25](#_Toc142581427)

[目录 28](#_Toc142581428)

[格式一、投标函 29](#_Toc142581429)

[格式二、授权委托书 30](#_Toc142581430)

[格式三、开标一览表 31](#_Toc142581431)

[格式四、技术要求响应/偏离表 32](#_Toc142581432)

[格式五、商务要求响应/偏离表 33](#_Toc142581433)

[格式六、资格证明文件 34](#_Toc142581434)

[格式六（3） 35](#_Toc142581435)

[格式六（5） 36](#_Toc142581436)

[格式六（6） 37](#_Toc142581437)

[格式七、业绩 38](#_Toc142581438)

[格式八、服务方案 39](#_Toc142581439)

[格式九、其它 40](#_Toc142581440)

第一部分：招标公告

**项目概况**

仪征市中医院口腔科设备采购招标，采购资金自筹，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。潜在投标人应在南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室获取招标文件，并于2024年2月20日15时30分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：1214-244101022HWD

2、项目名称：仪征市中医院口腔科设备采购项目

3、采购清单：详见招标文件第三部分服务内容清单。

4、采购预算：人民币43万元

5、本项目不接受联合体投标，且中标后不允许转包、分包。

**二、申请人的资格要求**

1、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力和具有履行合同所必需的专业资质（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照及资质证书；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）（复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的人员、设备、资金和专业技术能力（提供书面声明原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据（专用收据、社会保障资金缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）；

（6）投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）。

（7）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（8）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

**三、获取招标文件**

1、时间：2024年1月XX日至2024年1月XX日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

3、方式：请与招标代理机构联系招标文件购买事宜

4、售价：300元人民币（仅支持电汇方式购买，投标人必须以公对公形式办理汇款，并注明项目招标编号），售后不退。

联系人：朱笑青 联系电话025-52875975；邮箱：zxq@sumex.com.cn

（注：标书汇款信息经确认后由招标代理机构将招标文件以电子版形式向投标的投标人代表发出，投标人购买招标文件时需提供准确的电子邮箱，以便招标文件的获取。届时请投标的投标人代表及时查收并回复确认收到。获取电子版招标文件时如有问题须及时与代理公司联系。因投标人代表未提供有效的电子邮箱、未及时查看电子邮箱或投标人自身原因导致无法获取电子版招标文件的后果由投标人自行承担。）

5、购买招标文件汇款地址：

（1）开户名：江苏舜天高科有限责任公司

（2）开户行：工行南京市白下支行

（3）账 号：4301013119100888895

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2024年2月20日15时30分（北京时间）

2、地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座103/105会议室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日

**六、其他补充事宜**

1、从招标代理机构处合法获得招标文件的申请人方可参与本项目投标

2、本招标项目参考《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

6、投标文件制作份数要求：正本壹份，副本肆份，电子文件壹份（仅支持U盘形式）。

4、公告信息发布媒体：本项目信息在《江苏省招标投标公共服务平台》上发布。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注《江苏省招标投标公共服务平台》发布的信息更正公告。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

1、招标人信息

名称：仪征市中医院

地址：仪征市大庆北路70号

联系人：王鹏洲

电话：0514-80856242

2、招标代理机构信息

名称：江苏舜天高科有限责任公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联系人：黄琳霖（标务员）、朱笑青（标务助理）、唐莹（业务助理）

联系方式： 025-52875968、025-52875975、025-52874091

项目负责人：吴冬晓

联系方式：025-52874091

第二部分：投标人须知

一、总则

**1.适用范围**

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所述仪征市中医院口腔科设备采购项目。

1.2参与本次招标投标活动的当事人适用本须知。

**2.合格的投标人**

2.1满足本招标文件《第一部分：招标公告》第二条“申请人的资格要求”。

2.2满足本招标文件的实质性条款要求。

2.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

（3）凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动

（4）为本招标项目的招标代理机构；

（5）被依法暂停或者取消投标资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动。招标代理机构将在投标人递交投标文件截止时间后，通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询其信用记录；

（9）法律法规规定的其他情形。

**3.投标费用**

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，**仪征市中医院**（以下称为招标人）、**江苏舜天高科有限责任公司**（以下称为招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

**4.招标文件包括：**

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：招标需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件组成

**5.招标文件的询问**

5.1潜在投标人已依法获取招标文件的，对该文件可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**6.招标文件的澄清或者修改**

6.1招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、异议时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有已依法获取招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3招标代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有已依法获取招标文件的潜在投标人查询相关信息。

三、投标文件的编制

**7.投标内容**

7.1 投标人必须对招标文件要求的所有标的进行投标，否则投标文件无效。

**8.投标文件的语言及计量单位**

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

**9.投标文件构成**

9.1投标函格式；

9.2授权委托书；

9.3开标一览表；

9.4投标报价表；

9.5技术要求响应/偏离表；

9.6商务要求响应/偏离表；

9.7资格证明文件；

9.8服务方案

9.9其它；

**10.开标一览表**

10.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

**11.投标报价**

11.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

11.2投标报价表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件价格：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费；

（2）备品备件、专用工具价格；

（3）运输费、保险费和货物交付使用前所产生的其它费用；

（4）货物上下力资、安装、调试、校准和培训的费用；

（5）供应商认为需要填报的其它费用；

11.3投标报价应以人民币为货币单位。

**12.技术要求的响应**

12.1投标人应对照招标文件《第三部分：招标需求》中的技术要求和商务服务要求，在《技术要求响应/偏离表》中说明已对招标文件的技术要求和商务服务要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

**13.商务要求的响应**

投标人应对照招标文件《第三部分：招标需求》中的商务要求，在《商务要求响应/偏离表》中说明所提供货物已对招标文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条文的偏差和例外。

**14.投标保证金**

本项目不适用。

**15.招标服务费**

15.1 采购代理机构以中标金额的1.5%向中标供应商收取招标服务费。

15.2有关银行资料（用于购买招标文件和支付招标代理服务费）

（1）开户名：江苏舜天高科有限责任公司

（2）开户行：工行南京市白下支行

（3）账号：4301013119100888895

**16.投标有效期**

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后**九十天**。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。

16.2在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受招标代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

**17.投标文件份数和签署**

17.1投标人应按照上述第9条的要求，准备投标文件正本一份，副本四份；电子文本U盘一份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本文件为准。

17.2投标文件的正本应用不褪色的材料书写或打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。**授权委托人签字的，须在投标文件中提供法定代表人《授权委托书》。**

17.3投标文件副本可以采用正本的复印件。

17.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖公章。

17.5投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。

四、投标文件的递交

**18.投标文件的密封和标记**

18.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

18.2**为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。**

18.3投标文件封套上应注明

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

请勿在2024年2月20日15时30分（开标时间）之前启封

18.4未按上述第18.1条要求密封的投标文件，招标代理机构将予以拒收。

**19.投标截止日期**

19.1招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

19.2招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

**20.迟交的投标文件**

招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

**21.投标文件的修改和撤回**

21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构。

21.2投标人的修改文件应按第17条的规定进行编制和签署，并按第18条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

**22.开标**

22.1 开标时间和地点

招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。有关部门可以视情况到现场监督开标活动。

法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份，投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。

22.2开标程序

22.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、项目名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（4）招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第22.2.1（3）条规定在开标时宣读的全部内容。

（5）投标人代表、主持人、唱标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

**23.评标**

23.1 评标委员会

23.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由4名行业专家和1名招标人代表组成。

23.2 评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.3 评标

23.3.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会进行评标；

23.3.2 标委员会按照第五部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

23.3.3 评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

23.3.4 评标委员会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

23.3.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员做出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

**24.评标过程的保密**

24.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.3评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

**25. 投标人资格审查**

开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查标准详见招标文件“第五部分：评标办法”第一条。合格投标人不足3家的，不得评标。

**26.投标文件符合性审查**

26.1在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；***投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效*** ：

（1）未按招标文件要求提供投标文件份数和签署的；

（2）投标文件格式不满足招标文件第六部分要求，存在缺漏的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）投标文件中的《技术要求响应/偏离表》没有按照招标文件要求点对点应答的；

（6）投标文件中的《商务要求响应/偏离表》出现负偏离或没有点对点应答的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

**27.投标文件的澄清**

投标文件澄清的条件和方法详见招标文件“第五部分：评标办法”第四条第3款。

**28.投标文件修正**

28.1符合性审查合格的投标文件有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附佐证材料中标明的参数不一致时，以佐证材料中标明的技术参数为准。

（2）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（3）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

28.2评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。

**29.对投标文件的综合评审**

评标委员会按照招标文件 “第五部分：评标办法”第三条规定的评审因素和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合评分。

**30.废标**

30.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

30.2废标后，招标代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

30.3废标后，除采购任务取消情形外，招标人应当重新组织招标。

六、授予合同

**31.定标**

31.1评标委员会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出1名中标候选人。

31.2招标人应依据评标报告推荐的中标候选人确定中标人。

31.3评标委员会也可以根据招标人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

31.4 招标人在确定中标人后，招标代理机构按照招标投标相关法律法规的规定公示，公示期不得少于3天。

**32.中标通知书**

32.1招标代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。

32.2在公告中标结果的同时，招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

**33.签订合同**

33.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

33.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

七、重新招标和不再招标

**34.重新招标**

34.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

34.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

34.3 特殊情形：若遇国家政策、当地政府政策发生重大变化或者项目开工前置条件审批出现异常，导致本招标项目无法实施时，招标人有权取消本次招标或中标结果，不承担相应责任。

八、纪律和监督

**35.对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**36对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

**37对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五部分“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

**38对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

九、异议处理

**39提出异议**

39.1招标文件的异议,投标人已依法获取招标文件的，可以对该文件向招标代理机构提出异议。对招标文件提出异议的，应当在投标截止时间前10日前一次性书面提出。招标代理机构不得拒收投标人在法定异议期内发出的异议，应当在收到异议之日起3日内做出答复，并以书面形式通知异议投标人和其他有关投标人。

39.2对开标有异议的：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人/招标代理机构应当当场做出答复，并制作记录。

39.3 对评标结果有异议的：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间一次性书面提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。

39.4 异议应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）异议项目的名称；

（3）具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出异议的日期。

39.5 投标人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

39.6异议人委托代理人异议的，应当向招标人/招标代理机构提交授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

**40 异议处理**

40.1 有下列情形之一的，招标人/招标代理机构可以不予受理异议，并书面告知异议提起人：

（1）异议提起人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人；

（2）未在法定的异议期限内提出的；

（3）异议未以招标公告、招标文件所规定的方式提出的；

（4）异议书未按照要求签字盖章的；

（5）异议书未提供有效联系人和联系方式的；

（6）开标现场已经投标人确认的事项，开标后投标人又就该事项提出异议的；

（7）招标人已经做出明确答复，无新的事实证据，又就同一问题提出异议的。

40.2 异议提起人要求撤回异议的，异议程序终止。异议提起人不得以同一理由再次提出异议。

40.3 招标人/招标代理机构应当在法定的时限内完成异议处理。如异议内容复杂，确需进行检验、检测、鉴定、组织专家评审或复核的，所需时间不计入前款规定时限，但招标人/招标代理机构应当在前款规定时限内书面告知异议提起人最终答复期限。

40.4 投诉

招标人/招标代理机构未在规定时限内做出答复的，异议提起人可以向招标人单位纪检监察机构投诉。

第三部分：招标需求

1. 基本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品清单** | **数量** |
| 1 | 带根管长度测定功能的根管扩大机 | 2 |
| 2 | 根管机扩马达 | 2 |
| 3 | 口腔全能根管热压充填机 | 1 |
| 4 | 牙周治疗仪 | 1 |
| 5 | 牙科显微镜 | 1 |
| 6 | 超声骨刀 | 1 |
| 7 | 高速手机 | 20 |
| 8 | 拔牙手机 | 6 |

核心产品是序号X

1. 技术要求

**2.1 带根管长度测定功能的根管扩大机**

1、干、湿两种情况下正确、高精度测定根管长度

2、测定不受所用的根管针粗细的影响

3、大屏幕液晶屏，可直观显示根管针插入根管的深度

4、测定根管时同时用声音变化告知位置

5、采用电池，电力消耗小，使用寿命长

6、测试附件可进行高温消毒，防止病员交叉感染

7、全自动控制系统进行根管扩大,实时观察根管治疗的状态（自动根尖减速/逆转、自动转矩逆转/减速、自动开始/停止）

8、8个等级的速度可调整、设定，三种设定值存储

9、马达手机便于医生操作

10、根管长度测量：

电 源：DC4.5V

消费电力：0.135VA以下

测定电压：AC80mV以下

测定电电流：10µA以下

测定表示：反射式彩色液晶屏幕压式蜂音器

11、根管扩大模块：

消耗功率：20VA

尺寸：W105\*D127\*H115mm

重量：约430g

12、根管扩大手机：

直径：max.18mm

长度：165mm

13、组成部分

13.1. 测量显示器主机

附属品：测试线1个、根管针支架3个、口角挂钩3个

检查器

13.2. 根管扩大模块 (带快速充电功能的镍镉电池）

附属品：主软管1根、AC适配合器1个、手机架1个、

13.3. 根管扩大手机 （含弯机头）

**2.2 根管机扩马达**

1、组成：马达含有的部件：

1.1控制主机\*1部

1.2 AC充电器\*1个

1.3电动马达手柄\*1个

1.4弯机头\*1个

1.5机头座\*1个

1.6 F类喷嘴（用于润滑）\*1个

1.7马达机头连接线\*1条

2、具体参数：

2.1..控制主机：

额定输入：DC20V，0.5A

输出：DC7V，0.4A

充电时间：约5小时

2.2.手机马达：重量小于等于100g（包含电缆线重量）。

2.3.减速比为16：1的弯机头

2.4.马达可以调节的程序：转速，扭矩，减速比三个数据为一组，马达可以保存9个程序或以上。

2.5.转速可调节范围：120 – 800 rpm

2.6.扭矩可调节范围：0.6~5.2Ncm

2.7.马达含有自动反转功能（挫在根管内遇到的阻力大于马达的设定值时，锉自动停止逆时针转出根管，有效防止断针）。

2.8.马达配套Protaper Universal使用，同时兼容市场上绝大多数镍钛器械.

2.9.马达机头6个方向调节、无论前牙后牙上颌下颌均能轻松预备。

2.10.冠向下技术：以现代口腔医学最前沿的冠向下技术为基础进行设计，操作简便，完美预备各类根管，尤其适合预备后牙根管，7分钟预备完成。

2.11.配套完全：配合Protaper Universal镍钛锉及附属专用牙胶尖，一根牙胶尖即可完成根管充填。

2.12.产品成熟：产品安全系统稳定，有效安全预备根管。

**2.3 口腔全能根管热压充填机**

▲1、无线笔试设计，操作方便；

2、~~日本~~高性能~~三洋~~锂电池，充电所需时间短，使用寿命长（可充电300~500次）3、每次充电可充填约120个根管

4、电量及温度LED屏幕实时显示

5、设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°

6、设有两个加热开关，方便左右手的操作

7、按键经久耐用

8、加热至设定温度只需2秒钟，短时间即可冷却

▲9、配备最全的12个不同型号、锥度的工作尖可供选择

10、工作尖六角设计，可多方向操作。6个方向可以调整

▲11、加热时间短，只需半分钟即可加热到指定温度

▲12、纯银工作尖可360°旋转

▲13、耗材使用成本低，每个根管只需1~2元的耗材费用（注压牙胶+银针）

▲14、注压牙胶分软，普通，硬三个规格，可满足不同医生的需要

15、电池：锂电池 3.7V

16、电源：100~240V / 50~60Hz, DC 12V, 1A.

17、贮存温度：-20℃~60℃。

**2.4 牙周治疗仪**

1配置

1.1主机一台

1.2手柄一支，

1.3洁牙工作尖：1#，2#，10P各一支

1.4工作尖钥匙

1.5供水管（2米长软管，自带水过滤器）

1.6带功能性地端的电源线

1.7手柄线

1.8脚踏开关及连线

2电源 11VAC或220VAC，50/60Hz

3Ⅱ类设备：BF型

4负载间歇：5分钟/10分钟

5最大功耗：30VA

▲6振动频率：28-36kHz

7水压：1-5bar（14.5-73psi）

8水过滤器：约60微米

▲10双向动力高效能超声发生器：可保持工作尖在单一水平上双向保持平滑，连续，精确的振动，根据工作尖的反馈，工作频率28-36KHZ自动调节

11 颜色标记系统：通过机器表盘颜色标记和工作尖色环，能轻松对应每个工作尖所需理想功率，使用便捷且防止用错造成事故

12 手柄压电陶瓷：4片

13 手柄振幅：20-210微米

14 适用范围

14.1 洁治：龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜等

14.2 修复：窝洞预备，肩台制备，肩台修整等

14.3 护理：牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护等

14.4 根管：根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术等

**2.5 牙科显微镜**

1、主镜部分

1.1. 显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。

1.2. 变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°。

1.3. 双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。

1.4. 高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。

▲1.5.视场直径范围不小于12mm~119mm。

1.6. 连续变倍系统：快速、方便地连续调整放大倍率，放大倍数至少覆盖1.8倍-18倍。

1.7. 人体工程学30°光学延长器与分光器集成（2:8或者5:5可选）。

1.8. 双目镜筒倾摆功能装置：在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。

▲1.9.内置一体式变焦系统：焦距覆盖范围不小于F190mm-470mm,带物镜防溅罩，左右手柄部位集成变焦旋钮，操作方便。

2、照明部分

2.1.光源: LED照明系统，亮度连续可调。物面照度不低于80,000Lx，平均使用寿命不少于60000小时。

2.2.自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命，方便学员和医生操作。

2.3.显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

▲2.4.照明光斑大小4档可调，最大光斑直径不小于90mm。

3、影像部分

▲3.1.内置4K超高清影像摄录系统：采用1/1.2" Sony CMOS 摄像头，分辨率3840x2160;

3.2. 影像存储:双USB3.0储存，双USB2.0功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4

3.3. 高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍;

3.4. 内置数字测量、影像对比，麦克风语音控制等功能。

3.5. 配置无线脚控开关，用于拍照与录像。

4、支架部分

4.1. 落地式支架，轻便，便于移动。

4.2. 支架臂伸展范围不小于1200mm。小横臂与镜身连接，长度不低于700mm，旋转角度：±150º，上下移动不小于±500mm；大横臂与立柱连接，长度不小于500mm，旋转角度：350°；大横臂位于小横臂上方，以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉。

4.3. 平衡系统: 可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，镜头仍可在任意角度悬停，单手轻触即可调节镜头角度与位置，操作舒适、移动顺畅。

▲4.4.手柄：360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。

**2.6 超声骨刀**

1、主机部分：

1.1.功率设置：设备具备双向动力（Newtron）技术，自动巡航控制系统，根据工作尖遇到的阻力反馈而自确定补偿功率，使操作更简单、有效、精确；

1.2.功率调节：根据四类骨类调节功率

1.3.脚踏开关：多功能脚踏开关，轻松设定程序，存储键一键储存；

1.4.冲水线：可高温高压消毒的冲洗管线；

1.5.蠕动泵：专为骨刀设计的蠕动泵适合手术冲洗需要，可外挂冲洗液，蠕动泵流量0-120ml/min， 蠕动泵保证静音治疗，恒定而精确地控制流量避免在手术过程中产热对骨组织带来的损伤，促进伤口愈合良好而无肿痛

1.6.数字化显示：配备液晶显示屏，功率和水流参数显示更加直观,便捷；

1.7.电源电压：100VAC-230VAC～50Hz/60Hz ；

1.8.输出功率：大于等于60VA；

1.9.额定功率：大于等于120VA；

1.10.超声频率:28KHz-36KHz。

2、手柄部分：

2.1.手柄内置6片压电陶瓷片以对刀头进行精准控制；

2.2.手柄长时间使用不易发热，功率输出强且稳定，手柄带LED光环，术区视野清晰；

2.3.手柄和手柄线可高温高压消毒，手柄前段金属帽能卸下进行清洁；

2.4.手柄振幅：要求20-200微米，在高效切割骨组织的同时不损伤牙周软组织。

3、工作尖部分：

3.1.骨手术工作套，包含6支工作尖，切骨工作尖长度最少9毫米并可选配15毫米切骨工作尖

3.2.上颌窦内提升工作套，独特的“水压法”，配备5支工作尖

3.3.上额窦外提升工作套，5支工作尖，配合金刚砂涂层，保证手术过程中不伤害软组织。

3.4.拔牙工作套，5支工作尖，通过对牙周韧带切除，微创增隙，完成微创拔牙，术后反应小。

3.5.牙槽嵴劈开工作尖套装，6支工作尖，每个刻度2 MM，通过超声震动达到对骨的挤压，骨损伤小，安全方便。

3.6.冠延长工作套，4支工作尖，配合金刚砂涂层，对骨组织安全修整。

4、临床应用部分：

4.1.骨切割

4.2.骨移植

4.3.骨成型术

4.4.上颌窦提升术

4.5.残根，埋伏阻生齿拔除

4.6.截根术，牙半切术

4.7.冠延长

4.8.牙槽嵴扩宽术

**2.7 高速手机**

1.用于夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术用

2参数规格

2.1 转速：350000-450000min-1

2.2 转矩：≥22N.cm

2.3 头部直径：≤Φ11.2×H13.4mm

2.4 换针方式：按钮换针

2.5 接口：四孔

2.6 材质：不锈钢机身

▲2.7轴承；陶瓷球形轴承

▲2.8排污；具备卫生机头系统

2.9 喷水：单点喷雾

**2.8 拔牙手机**

1机身外壳：纯钛外壳； ② DURACOAT 技术

2机头尺寸：直径 11.2MM；高度 13.5MM 适用于口腔外科治疗；使用加长高速车针（25MM 以 上）

3转速：380,000～450,000min-1 0.245MPa

4噪音：≤70dB 使用避音室

5转矩：≥0.078N·cm

6三点喷水：≥60mL/min 三点水柱注水防止皮下水 肿

7径向跳动度：≤15μm （T.I.R）

8车针夹持力 ≥22N 使用 ø1.6 标准棒

9连接方式：快插接口 配 QD-J-M4 快接口

10水清洗：温水清洗 机身外壳以及内部管道均 适用

11消毒：135 度以内的高温高压消毒

1. 服务要求

（甲方：仪征市中医院 乙方：设备供应商）

3.1乙方应提供对机房及电源的要求。

3.2乙方应向甲方提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等（如适用），各项指标和参数应符合验收标准，甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

3.3根据该设备特点及技术要求乙方应对甲方的技术、管理人员进行培训。

★3.4上述设备免费质保3年，保修期自甲方验收合格之日起算。保修期外故障待修复后只收取配件费，免收上门人工费，乙方对设备终身负责维护。

★3.5交货期：合同签订后 3 个月内。

★3.6付款方式：合同签订后，甲方预付乙方30%合同款；设备安装、调试、验收合格后，于签署验收合格报告1个月后甲方支付给乙方合同款的90%；于签署验收合格报告12个月后甲方支付给乙方合同款的10%。

3.7 设备在使用期间，厂家工程师每年上门巡检的次数不低于4次，每年至少免费提供一次仪器校准服务和定标（所有项目）服务。

3.8如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

3.9制造商在中国设有保税仓库，能及时提供所需备品备件用于售后。

第四部分：合同条款

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分）

甲方：（买方） 仪征市中医院

乙方：（卖方） 中标人

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》以及 口腔科设备《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

1. **标的**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |

**二、合同金额**

2.1 合同价金额为（大写）：

**三、技术资料**

3.1 乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、交货期**

**合同签订后3个月内送达甲方指定地点。**

**七、包装、运输、交货**

7.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

7.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

7.3 乙方负责安排运输，并承担相关费用。

7.4 设备在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。

**八、货款支付**

**按照招标文件《第三部分：采购需求》中商务服务要求的内容执行。**

**九、履约保证金**

**无。**

**十、安装及调试**

10.1 设备到货后一周内，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格。

**十一、验收**

11.1 设备投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对设备进行初步验收，验收标准：对照招标文件、投标文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。

11.2 设备投入试运行后正常工作30日（时间由甲、乙双方商定），甲、乙方双方共同进行最终验收。

11.3 最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

11.4 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

11.5 甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

11.6 验收时必须提供完整的验收资料。

**十二、技术培训：**

12.1 乙方须对甲方的操作、维护人员进行培训。并提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

12.2 乙方提供的负责培训的人员应具备同类项目丰富的实施经验。

12.3 培训至少应包括下列内容：

设备的原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各部件（设备）的检查、调整和维护。

**十三、质量保证及售后服务**

13.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2 **质保期及质保内容按照招标《第三部分：采购需求》中商务服务要求的内容执行。**

**十四、违约责任**

14.1 甲方不得以无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可单方面无偿解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换但逾期交付的，按本合同上款乙方逾期交付的约定处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面无偿解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十五、诉讼**

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

**十六、合同生效及其它**

16.1 本合同由甲乙双方在 甲方所在地 签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。

16.2 招标、投标文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人或授权委托人（签字）： 法定代表人或授权委托人（签字）：

项目负责人： 项目负责人：

纳税人识别号： 纳税人识别号

开户行： 开户行

账号： 账号：

联系电话： 联系电话：

 签订日期： 年 月 日

第五部分：评标办法

一、资格审查标准

按照招标文件《第一部分：招标公告》之申请人的资格要求进行资格审查。

二、符合性审查标准

按照招标文件《第二部分：投标人须知》第26.1条进行符合性审查。

三、综合评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审****因素** | **评分标准** | **分值** | **页码** |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30  | / |
| 所投产品综合性能 | 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下：1、产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计高于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。2、产品配置评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置高于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 | 5 |  页码 |
| 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：完全响应招标文件《第三部分 招标需求》第二条技术要求及第三条商务服务要求，得44分； 加▲参数负偏离一项扣2分；加★参数负偏离视为无效投标；一般参数，负偏离一项，扣0.5分；扣完为止。 | 44 |  页码 |
| 方案 | **售后服务实施方案：**评委根据投标文件中的质保期内售后服务（故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容进行评审：① 方案完整科学、具有针对性，得8分， ② 方案较完整科学、基本具有针对性，得6分，③ 方案一般、欠针对性，得4分，④ 未提供方案，不得分。 | 8 |  页码 |
| **培训服务实施方案：**评委根据投标文件中的培训方案（具体方案包括但不限于：拟派技术人员清单，培训计划及培训方案等内容）等服务内容进行评审： ① 方案完整科学、具有针对性，得8分， ② 方案较完整科学、基本具有针对性，得6分，③ 方案一般、欠针对性，得4分，④ 未提供方案，不得分。 | 8 |  页码 |
| 业绩 | **投标人提供**自2020年1月1日开始至今，所投**核心产品**同品牌同型号的中标通知书或合同复印件（合同复印件须含日期、项目内容关键页及盖章页）。每提供一份业绩得1分，满分5分。 | 5 |  页码 |

1、根据对投标文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定候选人高低排序。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

四、评审程序

1、资格审查

评标委员会依据本部分第一条规定的标准，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

2、符合性审查

评标委员会依据本部分第二条规定的标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3、投标文件的澄清

3.1 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、综合评分

4.1 评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5、评标结果

5.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定候选人高低排序。

5.2评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第六部分：投标文件组成

**投标人提交投标文件须知**

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本投标文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足、内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为无效投标。

**正本/副本**

**投标文件**

**项目编号：1214-244101022HWD**

**招标人：仪征市中医院**

**项目名称：口腔科设备采购项目**

**投标人：**

**投标人代表：**

**联系电话：**

**二0二三年XX月XX日**

评分索引表

**（根据《第五部分：评标办法》第三条综合评分标准自拟表格）**

项目编号：1214-244101022HWD

项目名称：仪征市中医院口腔科设备采购项目

目录

格式一、投标函…………………………………………………………（页码）

格式二、授权委托书……………………………………………………（页码）

格式三、开标一览表……………………………………………………（页码）

格式四、技术要求响应/偏离表……………………………………… （页码）

格式五、商务要求响应/偏离表……………………………………… （页码）

格式六、资格证明文件…………………………………………………（页码）

格式七、业绩……………………………………………………………（页码）

格式八、服务方案……………………………………………………（页码）

格式九、其它……………………………………………………………（页码）

格式一、投标函

**投标函**

致：江苏舜天高科有限责任公司

根据贵方编号为招标文件的邀请，我公司决定参加仪征市中医院口腔科设备采购项目的公开招标。我公司现正式授权(姓名和职务)作为我公司（投标人名称）的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份，电子投标文件壹份（U盘）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求向招标人提供相关货物和服务

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交投标文件后，**不对招标文件本身提出异议**。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）本投标有效期为自开标日起 天。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（8）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（9）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式二、授权委托书

**授权委托书**

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标单位全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加仪征市中医院的仪征市中医院口腔科设备采购项目投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于2024年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别：年龄：

部门：职务：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

投标日期：2024年XX月XX日

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）**未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。**

格式三、开标一览表

**开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 1214-244101022HWD |
| 项目名称 | 仪征市中医院口腔科设备采购项目 |
| 设备 |  |
| 投标总价（人民币） | 小写： 大写： |
| 制造商 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式四、技术要求响应/偏离表

**技术要求响应/偏离表**

（根据招标文件第三部分第二条技术要求和第三条商务服务要求的全部条款进行填写，必须点对点应答）

项目编号：1214-244101022HWD

项目名称：仪征市中医院口腔科设备采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标人技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式五、商务要求响应/偏离表

**商务要求响应/偏离表**

（根据招标文件第三部分第二条商务要求的全部条款进行填写，必须点对点应答）

项目编号：1214-244101022HWD

项目名称：仪征市中医院口腔科设备采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标人商务响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表说明：

1. 投标人对招标文件商务条款进行确认时，提出修改要求的条款必须在上表中填写，并对偏离情况做出说明。★负偏离视为无效投标。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式六、资格证明文件

**资格证明文件**

格式六（1）、具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

格式六（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）（复印件加盖公章））

格式六（3）、具有履行合同所必需的人员、设备、资金和专业技术能力(提供书面声明原件)（提供书面声明原件）；

格式六（4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据（专用收据、社会保障资金缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（复印件加盖公章）；

格式六（5）、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）；

格式六（6）、知识产权承诺函

格式六（3）

**具有履行合同所必需的人员、设备、资金和专业技术能力的声明**

（原件）

致：仪征市中医院

我公司郑重声明：具有履行编号为招标项下仪征市中医院口腔科设备采购项目所必需的人员、设备、资金和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式六（5）

**参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

（原件）

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2024年XX月XX日

格式六（6）

**知识产权承诺函**

（原件）

我公司郑重承诺：

1.保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。

2.招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.我公司如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，我公司提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权，同时在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为我公司未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

4.如采用我公司所不拥有的知识产权，则在投标报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，招标人不再因我公司采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

5.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》规定的公告及公示内容，我公司将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，招标人或者招标代理机构对此不承担任何责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日期:2024年xx月xx日

格式七、业绩

**根据《第五部分：评标办法》第三条综合评分标准的要求提供**

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日期:2024年xx月xx日

格式八、服务方案

**根据《第五部分：评标办法》第三条综合评分标准的要求提供**

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或加盖印章）：

日期:2024年xx月xx日

格式九、其它

**招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料**

1、投标人认为需要提供的其它资料